**海关全向控制盒功能**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制定人 | 版本号 | 时间 | 备注 |
| 1 | 孟浩 | V1.0 | 2016/6/2 |  |
| 功能 | 1. 充电功能  * 外部充电器给控制盒电池充电，即插即充； * 控制盒电池给Pad充电，需要充电按键操作才能开启/停止充电； * Pad充电时，控制盒与本体间无通信，关闭图传、数传、视频采集卡等电源。  1. 左摇杆功能  * 摇杆-运动控制 * 按键-顶部照明开关  1. 右摇杆功能  * 左右摇杆-原地旋转 * 上下摇杆-云台控制 * 按键-云台照明  1. 按键功能  * 左1-远焦（按下持续变焦） * 左2-近焦（按下持续变焦） * 左3-画面切换（按1下切换1次） * 左4-保留 * 右1-视频录制（按1下开始录制，再按1下停止录制） * 右2-截图（按1下截图1次） * 右3-Pad充电（按1下开始充电，再按1下停止充电） * 右4-保留  1. 其他  * 总电开关选自复位带灯开关 * 电量指示灯选型 | | | |